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EPAR ULTRA UV
LED UV PAR灯
365nm 127W UV COB LED光源
4种调光曲线，高效光学系统
静音操作，无闪烁输出
可调节PWM闪烁频率，适用于任何工作室拍摄
可选配挡光板和网格
双吊架设计，便于地面放置与空中悬挂
DMX、RDM、W-DMX控制
电源
输入电压与频率	100V-240V，50/60 Hz (自动调节)
电源连接	POWERCON （蓝色）电源输入/输出，最大连接数量15台
信号连接	3芯和5芯DMX信号线输入/输出
整机功率	127W
工作环境	-10℃~45℃

物理特性
尺寸	450 x 316 x 208 mm
重量	5.5 kg
散热系统	自动（超静音可调速风扇）
外壳	压铸铝合金，黑色亚光

产品参数
光学
光源	365nm UV COB LED
整机光输出	230 lm
光束角度	36°
泛光角度	56°

效果
频闪	0-30 Hz
PWM闪烁频率	600 / 1200 / 2000 / 4000 / 6000 Hz or 25 KHz
调光	4种调光曲线

控制
控制方式	DMX/RDM（可选W-DMX）
DMX通道	1 CH/ 2 CH/ 3CH / 6CH
显示屏	带4个按键的OLED屏

产品尺寸
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地址：广东省中山市翠亨新区中准道55号
网址：www.eklights.com 
微信公众号：ek-lights     电话：+86 0760 86128899
广东熠日科技股份有限公司
舞台灯光事业部  杜加军 18520490611
文旅灯光事业部  刘助东 18588828496
工厂联系方式    李锦松17817191896


image2.png




image3.png
mw

Il

450

208





image4.png
b

JERAE 36°

10
1.4

™
<
=
%
=)
il

WEE(m) 1




image1.png
E’¢




